{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Однопараметровые приборы","Многопараметровые приборы"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":2,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Однопараметровые приборы","index":0,"n_rows":53,"n_cols":9,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,8],[4,0,4,8],[13,7,13,8],[10,7,11,8],[11,5,11,6],[6,5,6,8],[7,5,7,8],[8,5,8,8],[10,0,11,1],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[6,0,6,2],[8,0,8,2],[7,0,7,2],[8,3,8,4],[9,0,9,8],[35,2,35,6],[34,2,34,6],[42,0,42,8],[36,1,37,8],[43,0,43,8],[26,4,27,4],[26,3,27,3],[17,4,20,4],[19,7,19,8],[20,7,20,8],[22,7,22,8],[22,3,23,3],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[14,7,14,8],[15,7,15,8],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[13,4,15,4],[13,0,15,1],[22,4,23,4],[16,5,16,6],[17,0,20,1],[22,0,24,1],[23,7,23,8],[24,7,24,8],[26,0,29,1],[21,5,21,6],[25,5,25,6],[26,7,26,8],[27,7,27,8],[28,7,28,8],[29,7,29,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                                                                                                                                      ",{"$nulls":7}," ПРИБОРЫ АНИОН®"]
["\"ИНФРАСПАК-АНАЛИТ\"                                                                                                                                                                  ",{"$nulls":7},"С ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ"]
["ПРАЙС-ЛИСТ"]
["с 25.02.2021 г., стр. 1"]
[]
["Анализаторы жидкости",null,null,"RU.C.31.060.A   №25048            Сертификат Госстандарта                   ","RU.C.31.060.A  №23592","Анализаторы жидкости"]
["лабораторные ",null,null,"№ 20802-06                                    Регистрационный номер                             ","№ 19172-06","портативные"]
["  серии АНИОН 4100",{"$nulls":4}," серии АНИОН 7000"]
[" 100% приборов АНИОН® проходят первичную поверку в Новосибирском Центре Стандартизации и Метрологии"]
["Тип",null,"Модель","Краткая характеристика","Комплектность поставки*      (базовая)","рекоменд. розничная ","форма скидки \"Дилер-2\"           ","размер скидки***"]
[{"$nulls":5},"Цены в руб. с НДС"]
[{"$nulls":4},"Однопараметровые приборы"]
["рН-метры",null,"АНИОН-7000","(мВ/рН + pNO3/CNO3) + 0С      pNO3/CNO3 по ГОСТ 29270-95 ","датчик 0С",20720,17620,0.15]
[null,null,"АНИОН-4100","(мВ/рН) + 0С ",null,23970,20380,0.15]
[null,null,"АНИОН-4102","2 канала (мВ/рН) + 0С ",null,25430,20350,0.2]
[]
["рН-метры/ иономеры",null,"АНИОН-7010","6 каналов/2 входа (мВ/рН(рХ), М, С) + 0С   ","датчик 0C",24890,19920,0.2]
[null,null,"АНИОН-4101","6 каналов/1 вход (мВ/рН(рХ), М, С) + 0С                                                                             pNO3/CNO3 по ГОСТ 29270-95        ",null,25340,20280,0.2]
[null,null,"АНИОН-4110","3 канала (мВ/рН(рХ), М, С) + 0С",null,34740,27800,0.2]
[null,null,"АНИОН-4111","(мВ/рН(рХ), М, С) + 0С    разрешение 0,001 рН(рХ)",null,24280,19430,0.2]
[]
["Кондуктометры/ концентратомеры",null,"АНИОН-7020","УЭП (0,001…100 мСм/см)/CSAL** (0,5 мг/л - 20 г/л) + 0С                                                                                                                     ","комбинир. датчик УЭП и 0С",32000,25600,0.2]
[null,null,"АНИОН-4120",null,null,33220,26580,0.2]
[null,null,"АНИОН-7025","УЭП (0,0003…10 мСм/см)/CSAL **(0,2 мкг/л - 5 г/л) + 0С","комбинир. датчик УЭП и 0С,             проточная ячейка",33020,26420,0.2]
[]
["Кислородомеры/                           БПК-тестеры",null,"АНИОН-7040","сО2 (0,01…20 мг/дм3) + БПК (по РД 52.24.420-95) + 0С                                          канал абсолютного атмосферного давления (84-106 кПа; 630-800 мм рт.ст)                                                     ","датчик 0C,                                            сенсор кислорода  L=1 м",52000,45510,0.2]
[null,null,"АНИОН-4140",null,null,53600,46790,0.2]
[null,null,"АНИОН-7041","сО2 (0,002…20 мг/дм3) + 0С                                                                                    канал абсолютного атмосферного давления (84-106 кПа; 630-800 мм рт.ст)                                                           ","датчик 0C,                                            сенсор кислорода  (L=1 м) +\n+ проточная ячейка",55050,48040,0.2]
[null,null,"АНИОН-4141",null,null,54800,47840,0.2]
[]
[]
[]
[null,"* комплектность поставки приборов также включает: "]
[null,"-","для приборов серии АНИОН 4100: паспорт,  руководство  по эксплуатации, адаптер питания"]
[null,"-","для приборов серии АНИОН 7000: паспорт,  руководство  по эксплуатации, адаптер питания, батарейка, футляр для переноски"]
[null,"** СSAL ≡ BaCl2; CaCl2; Ca(NO3)2; CaSO4; CuCl2; CuSO4; FeCl2; HBr; HCl; HClO4; HNO3; KBr; KCl; KJ; KNO3; KOH; K2SO4; LiCl; LiOH; NaBr; NaCl; NaClO4; Na2CO3; NaF; NaHCO3; NaOH; Na2SO4; NH4Cl; NH4NO3; ZnCl2"]
[]
[null,"*** - скидки распространяются только на прибор, штатив, программное обеспечение с кабелем связи по каналу RS-232С"]
[]
[]
[]
["Адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/4"]
["Телефон/факс: (383) 273-47-58, 273-47-59"]
[]
["E-mail: sales@anion.su",{"$nulls":7},"http://www.anion.su/"]
[]
[]
[]
[null,null,"сенсор кислорода"]
[null,null,15675]
[null,null,16150]
[null,null,3850]

{"sheet":"Многопараметровые приборы","index":1,"n_rows":55,"n_cols":9,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,8],[45,0,45,8],[6,4,7,4],[6,7,7,8],[7,5,7,6],[9,7,9,8],[18,2,19,2],[20,5,20,6],[10,7,10,8],[38,1,39,8],[29,0,29,2],[13,7,13,8],[15,7,15,8],[17,7,17,8],[18,7,18,8],[16,7,16,8],[13,0,19,1],[21,0,22,1],[28,5,28,8],[14,7,14,8],[37,2,37,6],[26,7,26,8],[31,0,31,4],[26,0,26,4],[28,0,28,2],[28,3,28,4],[36,2,36,6],[32,0,32,4],[32,5,32,8],[30,5,30,8],[12,5,12,6],[19,7,19,8],[21,7,21,8],[22,7,22,8],[31,5,31,8],[27,0,27,4],[27,5,27,8],[24,0,24,8],[25,7,25,8],[25,0,25,4],[29,3,29,4],[29,5,29,8],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[8,5,8,6],[10,4,11,4],[2,6,2,8],[3,0,3,8],[4,0,4,8],[6,0,7,1],[6,2,7,2],[6,3,7,3],[9,0,11,1],[11,7,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ                                                                                                                                                      ",{"$nulls":7}," ПРИБОРЫ АНИОН®"]
["\"ИНФРАСПАК-АНАЛИТ\"                                                                                                                                                                  ",{"$nulls":5},"С ГРАФИЧЕСКИМ ДИСПЛЕЕМ"]
["ПРАЙС-ЛИСТ"]
["с 25.02.2021 г., стр. 2"]
[]
["Тип",null,"Модель","Краткая характеристика","Комплектность поставки*      (базовая)","рекоменд. розничная ","форма скидки \"Дилер-2\"           ","размер скидки***"]
[{"$nulls":5},"Цены в руб. с НДС"]
[{"$nulls":4},"Многопараметровые приборы"]
["рН-метры/ иономеры/ кондуктометры",null,"АНИОН-4150","2 канала (мВ/рН) + УЭП (0,0003…10 мСм/см)/CSAL** + 0С","комбинир. датчик УЭП и 0С,           проточная ячейка",41040,32020,0.22]
[null,null,"АНИОН-4154","3 канала (мВ/рН(рХ), М, С) + УЭП (0,001…100 мСм/см)/CSAL** + 0С","комбинир. датчик УЭП и 0С",45000,35100,0.22]
[null,null,"АНИОН-4155","5 каналов (мВ/рН(рХ), М, С) + УЭП (0,001…100 мСм/см)/CSAL** + 0С",null,47030,36690,0.22]
[]
["рН-метры/ иономеры/ кондуктометры/ кислородомеры ",null,"АНИОН-4151","3 канала (мВ/рН(рХ), М, С) + сО2 + УЭП (0,001…100 мСм/см)/CSAL** + 0С","комбинир. датчик УЭП и 0С",46530,36300,0.22]
[null,null,"АНИОН-4152","(мВ/рН(рХ), М, С) + сО2 (0,002…20 мг/дм3) + УЭП (0,0003…10 мСм/см)/CSAL**+ 0С","комбинир. датчик УЭП и 0С,\n2 проточные ячейки (для УЭП и О2)",47540,37090,0.22]
[{"$nulls":6},0]
[null,null,"АНИОН-7050","18 каналов/1 вход (мВ/рН(рХ), М, С) + cО2 + БПК (по РД 52.24.420-95) + 0С","датчик 0С,                                                    кабель связи RS-232С",36270,28300,0.22]
[null,null,"АНИОН-7051","18 каналов/1 вход (мВ/рН(рХ), М, С) + cО2 + УЭП (0,001…100 мСм/см)/CSAL**+ 0С","комбинир. датчик УЭП и 0С,                       ПО + кабель связи RS-232С",43280,33760,0.22]
[null,null,null,"канал абсолютного атмосферного давления (84-106 кПа; 630-800 мм рт.ст)","по заказу",5950,5950,0]
[null,null,null,"сенсор кислорода с комплектом ЗИП для 4151, 7050, 7051 (L=5 м) / 4152","по заказу","22 010 (22 360) / 22 650",null,0]
[]
["Комплекты",null,"АНИОН-7053","18 каналов/1 вход (мВ/рН(рХ), М, С) + cО2 + УЭП (0,0003...10 мСм/см)/CSAL**+ 0С                                                                                                                           канал абсолютного атмосферного давления (84-106 кПа; 630-800 мм рт.ст)  ","штатив, комбинир. датчик УЭП и 0С, сенсор кислорода L=1 м,\n2 проточные ячейки (для УЭП и О2), ПО+кабель связи RS-232С, кейс",69950,62460,0.15]
[null,null,"ПКЛ \"ОБЬ\"","Определение гидрохимических показателей воды на исследуемом объекте; потенциометрия: рН, Eh,  Cl-, Ba2+, Ca2+, Ca2++Mg2+, Na+, K+(базовый комплект) + электрод сравнения (2 шт.); кондуктометрия/солесодержание: УЭП/СSAL**;  амперометрия: растворенный О2 и процент насыщения; термометрия: температура, 0С, канал абсолютного атмосферного давления","АНИОН 7051, штатив, ИСЭ, сенсор кислорода, мешалка, химпосуда, кейс, паспорт,  руководство  по эксплуатации                                                           ",97150,87440,0.1]
[]
["Принадлежности (указанный список не является полным) "]
["Штатив для ИСЭ с держателем на 4 ИСЭ  диаметром от 8 до 12 мм ",{"$nulls":4},1600,1440,0.1]
["Программное обеспечение и кабель связи для работы приборов АНИОН с компьютером по каналу RS-232С",{"$nulls":4},950,860,0.1]
["Датчик УЭП и Т (ДКВ) с арматурой из фторопласта 4 для работы в агрессивных средах",{"$nulls":4},"+ 2 000                                                                                                                            (к цене прибора)"]
["рН-электрод комбинир.",null,null,"ЭCК-10601 (0-100°С, 0-12 рН)",null,4320]
["рН-электрод",null,null,"ЭС-10601 (0-100°С, 0-12 рН)",null,2940,1120,0]
["Электрод сравнения",null,null,"ЭСр-10101",null,2840,1080,0]
["Нитратселективный электрод ЭЛИС-121 NO3 (5-50°С; 3х10-1… 10-5 моль/л) с поверкой   ",{"$nulls":4},4320,1780,0]
["Стандарт-титры для рН-метрии (6 стекл.амп.) ",{"$nulls":4},700,600,0]
[]
[]
[null,"* комплектность поставки приборов также включает: "]
[null,"-","для приборов серии АНИОН 4100: паспорт,  руководство  по эксплуатации, адаптер питания"]
[null,"-","для приборов серии АНИОН 7000: паспорт,  руководство  по эксплуатации, адаптер питания, батарейка, футляр для переноски"]
[null,"** СSAL ≡ BaCl2; CaCl2; Ca(NO3)2; CaSO4; CuCl2; CuSO4; FeCl2; HBr; HCl; HClO4; HNO3; KBr; KCl; KJ; KNO3; KOH; K2SO4; LiCl; LiOH; NaBr; NaCl; NaClO4; Na2CO3; NaF; NaHCO3; NaOH; Na2SO4; NH4Cl; NH4NO3; ZnCl2"]
[]
[null,"*** - скидки распространяются только на прибор, штатив, программное обеспечение с кабелем связи по каналу RS-232С"]
[]
[]
[]
["Адрес: 630111, г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 132/4"]
["Телефон/факс: (383) 273-47-58, 273-47-59"]
[]
["E-mail: sales@anion.su",{"$nulls":7},"http://www.anion.su/"]
[]
[]
[]
[null,null,"сенсор кислорода"]
[null,null,15675]
[null,null,16150]
[null,null,3850]